ประชาสัมพันธ์
                 มาตรฐานคุณภาพน้ำ
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น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะเราไม่สามารถที่จะขาดน้ำได้                  ในการดำรงชีวิต 

คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการบริโภค ควรเป็นน้ำที่ปราศจากสี กลิ่น รส ความขุ่น สารพิษ เชื้อโรค และมีปริมาณเกลือแร่ที่เหมาะสม ดังนั้นการตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ในการบริโภค ต้องตรวจลักษณะทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย มาตรฐาน คุณภาพน้ำเพื่อบริโภค ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับน้ำ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2524)            เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2521)              เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก.257-2521)

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2542)                เรื่องมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ดังนั้นองค์กาบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงเห็นความสำคัญของคุณภาพน้ำ จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง  คือระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสงบ  ทองอ่อน หมู่ที่  1  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโคก  หมู่ที่  7 และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควนหรั่ง  หมู่ที่  4 และได้จัดส่งตัวอ่างน้ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (น้ำประปา)
	คุณลักษณะ
	ดัชนี
คุณภาพน้ำ
	หน่วย
	มาตรฐาน

	
	
	
	เกณฑ์กำหนด
สูงสุด
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

	ทางกายภาพ
	1.สี 
	ปลาตินัม-โคบอลด์
	5
	15

	
	2.รส 
	-
	ไม่เป็นที่รังเกียจ
	ไม่เป็นที่รังเกียจ

	
	3.กลิ่น 
	-
	ไม่เป็นที่รังเกียจ
	ไม่เป็นที่รังเกียจ

	
	4.ความขุ่น
	ซิลิกา สเกล ยูนิต
	5
	20

	
	5.ความเป็นกรด-ด่าง
	-
	6.5-8.5
	9.2

	ทางเคมี
	6.เหล็ก
	มก./ล.
	0.5
	1.0

	
	7.ทองแดง
	มก./ล.
	1.0
	1.5

	
	8.ซัลเฟต
	มก./ล.
	200
	250

	
	9.คลอไรต์
	มก./ล.
	250
	600

	
	10.ฟลูออไรด์
	มก./ล.
	0.7
	1.0

	
	11.ไนเตรต
	มก./ล.
	45
	45
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ผลทดสอบน้ำบ่อบาดาล
 ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านนายสงบ  ทองอ่อน  หมู่ที่ 1 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต
	200-250 ppm
	94.00
	/

	ทองแดง
	1.00-1.50 ppm
	0.02
	/

	ไนเตรต
	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์
	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก
	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์
	200-600 ppm
	198
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	292
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.84
	/
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ผลทดสอบน้ำบ่อบาดาล
 ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหน้าควนหรั่ง  หมู่ที่ 4 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต
	200-250 ppm
	93.00
	/

	ทองแดง
	1.00-1.50 ppm
	0.00
	/

	ไนเตรต
	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์
	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก
	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์
	200-600 ppm
	191
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	296
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.45
	/
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ผลทดสอบน้ำบ่อบาดาล
 ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหัวโคก  หมู่ที่ 7 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต
	200-250 ppm
	91.00
	/

	ทองแดง
	1.00-1.50 ppm
	0.00
	/

	ไนเตรต
	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์
	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก
	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์
	200-600 ppm
	192
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	294
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.45
	/


ผลทดสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหัวโคก  หมู่ที่ 7 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดสูงสุด-อนุโลมได้
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต

	200-250 ppm
	91.00
	/

	ทองแดง

	1.00-1.50 ppm
	0.00
	/

	ไนเตรต

	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์

	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก

	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์

	200-600 ppm
	192
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	294
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.45
	/


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (น้ำประปา)
	คุณลักษณะ
	ดัชนี
คุณภาพน้ำ
	หน่วย
	มาตรฐาน

	
	
	
	เกณฑ์กำหนด
สูงสุด
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

	ทางกายภาพ
	1.สี
	ปลาตินัม - โคบอลด์
	5
	15

	
	2.รส
	-
	ไม่เป็นที่รังเกียจ
	ไม่เป็นที่รังเกียจ

	
	3.กลิ่น
	-
	ไม่เป็นที่รังเกียจ
	ไม่เป็นที่รังเกียจ

	
	4.ความขุ่น
	ซิลิกา สเกล ยูนิต
	5
	20

	
	5.ความเป็น กรด -ด่าง
	-
	6.5-8.5
	9.2

	ทางเคมี
	6.เหล็ก
	มก./ล.
	0.5
	1.0

	
	7.ทองแดง
	มก./ล.
	1.0
	1.5

	
	8.ซัลเฟต
	มก./ล.
	200
	250

	
	9.คลอไรต์
	มก./ล.
	250
	600

	
	10.ฟลูออไรด์
	มก./ล.
	0.7
	1.0

	
	11.ไนเตรต
	มก./ล.
	45
	45


ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำ
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น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะเราไม่สามารถที่จะขาดน้ำได้                             ในการดำรงชีวิต 

คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการบริโภค ควรเป็นน้ำที่ปราศจากสี กลิ่น รส ความขุ่น สารพิษ เชื้อโรค และมีปริมาณเกลือแร่ที่เหมาะสม ดังนั้นการตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ในการบริโภค ต้องตรวจลักษณะทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย มาตรฐาน คุณภาพน้ำเพื่อบริโภค ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับน้ำ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2524)            เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2521)              เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก.257-2521)

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2542)                เรื่องมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงเห็นความสำคัญของคุณภาพน้ำ จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง  คือระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสงบ  ทองอ่อน หมู่ที่  1  ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวโคก  หมู่ที่  7 และระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าควนหรั่ง  หมู่ที่  4 และได้จัดส่งตัวอย่างน้ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ
 ผลทดสอบ ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านนายสงบ  ทองอ่อน  หมู่ที่ 1 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดสูงสุด-อนุโลมได้
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต
	200-250 ppm
	94.00
	/

	ทองแดง
	1.00-1.50 ppm
	0.02
	/

	ไนเตรต
	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์
	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก
	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์
	200-600 ppm
	198
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	292
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.84
	/


           น้ำประปาผ่าน
       มาตรฐานคุณภาพน้ำ
ผลทดสอบระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหน้าควนหรั่ง  หมู่ที่ 4 
ต. วังอ่าง อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
	แร่ธาตุ
	เกณฑ์กำหนดสูงสุด-อนุโลมได้
	ค่าที่ทดสอบได้
	อุปโภคได้

	ซัลเฟต

	200-250 ppm
	93.00
	/

	ทองแดง

	1.00-1.50 ppm
	0.00
	/

	ไนเตรต

	45.00  ppm
	0.20
	/

	ฟลูออไรด์

	0.70-1.00 ppm
	0.00
	/

	เหล็ก

	0.50-1.00 ppm
	0.02
	/

	คลอไรด์

	200-600 ppm
	191
	/

	ความกระด้าง
	300-500 ppm
	296
	/

	ความขุ่น
	5.00 - 20.00 FTU
	0.00
	/

	ความเป็นกรด-ด่าง
	7.00-8.50
	7.45
	/
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